**FORM CHECKLIST**

***Implementasi Aplikasi Inventory Mujigae***

|  |  |
| --- | --- |
| Kode Outlet | : MJB02 / MFC |
| Nama Outlet | : Mujigae Festival Citylink |
| Tanggal Install | : Kamis, 4 Mei 2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Deskripsi Pekerjaan** | **Status** |
| 1 | Download source installer dan aplikasi |  |
| 2 | Un-Install Browser Mozilla Firefox yang lama |  |
| 3 | Install Browser Mozilla Firefox V.38.0.5 |  |
| 4 | Install Java 8u45 |  |
| 5 | **Install Local Printer**   1. Untuk mendapatkan ip address printer, tekan tombol reset di belakang printer. 2. Tambah local printer, dengan **“Create a new port”** => **“Standard TCP/IP Port”** 3. Masukan ip address printer pada **“Hostname or Ip address”** 4. Pilih device type **“Standard”** => **“Generic Network Card”** 5. Install printer driver **“Manufacture”** => **“Generic”**, **“Printers”** => **“Generic / Text Only”** 6. Pilih **“Use the driver that is currently installed (recommended)”** 7. Beri nama printer **“printerkasir”** |  |
| 6 | Copy dan extract aplikasi synchronize MMIS di folder D, dan create shortcut di desktop |  |
| 7 | Bookmark aplikasi **http://inventory.mujigae.com** dan create shortcut di desktop |  |
| 8 | **Susun aplikasi di desktop sesuai urutan proses closing :**   1. Buka aplikasi inventory dan masuk ke menu “Closing”, pastikan tanggal closing sama dengan aplikasi GSI. 2. Jalankan aplikasi TrxTransfer GSI 3. Jalankan aplikasi Syncronizer, lakukan **“Fetch”**, jika paket data ditemukan, lakukan **“Sync”** 4. Refresh halaman closing pada aplikasi inventory dengan cara: Tekan tombol F5 atau Klik kanan => “Refresh” / “Reload” 5. Pastikan nilai penjualan sudah benar dan status printer “Printer Ready” 6. Klik tombol “Closing” untuk melakukan proses closing. |  |